# FISCO Series – Fix Install System Concept

# **ICS 1**

1. Kleinstbeschallungs-Lautsprecher für Anwendungen in Festinstallationen.
2. **Bestückung:**
3. Ein 4“-Breitbandlautsprecher.
4. Imprägnierte Lautsprechermembran für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung
7. (schwarz oder weiß, optional Farben nach RAL-Tabelle).
8. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
9. Mitgelieferter Montagebügel für Wand- und Deckenmontage sowie Montage auf einem Mikrofonstativ (3/8“-Gewinde).
10. Weitere integrierte Montagepunkte für vielfältige wandnahe Montagemöglichkeiten.
11. **Technische Daten:**
12. Belastbarkeit (AES / peak): 50 W / 200 W
13. Nennimpedanz: 16 Ω
14. Frequenzgang: 150 Hz - 17 kHz
15. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 87 / 112 dB
16. Abstrahlwinkel: 80° radial
17. Anschluss: 2x Neutrik Speakon (In/Out) und 2x Phoenix (In/Out), optional Festanschluss mit PG-
18. Verschraubung
19. Maße (B x H x T): 125 x 125 x 145 mm
20. Gewicht: 1,5 kg
21. **Empfohlener Systemverstärker:**
22. K.M.E. - DA 428 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
23. **Optionen:**
24. Beschichtung aller Farben nach RAL-Tabelle
25. Erhöhung der Feuchtraumeignung
26. Anschlussfeld mit Festanschluss (PG-Verschraubung)
27. **Optionales Montagezubehör:**
28. FISCO-Multimount Mini Halterung zur flexiblen Ausrichtung (Wandmontage)
29. **Hersteller:** K.M.E.
30. **Typ:** ICS 1
31. **Artikelnummern:** 1-110-061 (schwarz), 1-110-070 (weiß)(?)
32. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
33. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
34. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 6.09.2016