# GALO Series – Line Source Unit

# **G 10**

1. Passives 2-Wege Line Source Element mit integrierter Frequenzweiche und neuartigem AQF Akustikfilter, welcher Kohärenz und akustische Kopplung einer Linienquelle signifikant verbessert. Die G 10 ist spezielle für Anwendungen in Festinstallationen geeignet.
2. **Bestückung:**
3. zwei 10“-Neodym-Mittel-/Tieftonlautsprecher in getrennt geschlossenen Gehäusen und drei 1“‑Druckkammertreiber mit Wellenformer an einem exponentielles-Horn.
4. Imprägnierte Lautsprechermembranen für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung
7. (schwarz, optional: Farben nach RAL-Tabelle).
8. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
9. Integrierte 3-Punkt Hardware „Preselect“, ermöglichen einen schnellen, einfachen und unkomplizierten
10. Aufbau von bis zu 8 Elemente in Verbindung mit dem TB 1000 Flugrahmen und bis zu 20 Elementen im
11. Flugbetrieb in Verbindung mit dem TB 2000 Flugrahmen
12. Der Winkel zwischen benachbarten Lautsprechern kann im Bereich von 0° - 6° in 1 Grad-Schritten
13. eingestellt werden.
14. **Technische Daten:**
15. Belastbarkeit (AES / peak): 800 W / 3200 W
16. Nennimpedanz: 8 Ω
17. Frequenzgang (-3 dB): 60 Hz - 20 kHz
18. Schalldruckpegel max. SPL (bei Nennbelastbarkeit): 141dB
19. Abstrahlwinkel (h x v): 90°x6°(vertikal abhängig von Arraylänge und Konfiguration
20. Anschluss: 2x Neutrik Speakon NL4 (In/Out)
21. Maße (B x H x T):720x340x500 mm
22. Gewicht: 43 kg
23. **Empfohlener Systemverstärker:**
24. K.M.E. - DA 230 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
25. **Optionen:**
26. Beschichtung aller Farben nach RAL-Tabelle
27. Erhöhung der Feuchtraumeignung
28. Wechselanschlussfeld mit NL8
29. **Optionales Zubehör:**
30. Flugrahmen TB 1000 für bis zu 8 Elemente G 10 und Lastadapter
31. Flugrahmen TB 2000 für bis zu 20 Elemente G 10 und Lastadapter
32. Breakoutbox, NL8 Systemkabel
33. Transport Dolly, Schutzhülle für 4er Dolly
34. **Hersteller:** K.M.E.
35. **Typ:** G 10
36. **Artikelnummern:** 1-117-001 (schwarz)?)
37. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
38. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
39. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 21.08.2018