# Pano Series – Subwoofer für Ground-Betrieb

# **QLB 118 G**

1. Passiver 1x 18“ Bassreflex-Subwoofer für Anwendungen Ground-Betrieb in Festinstallationen.
2. **Bestückung:**
3. Ein 18“- Tieftonlautsprecher mit Tetracoil dual voice coil.
4. Imprägnierte Lautsprechermembranen für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung
7. (schwarz, optional Farben nach RAL-Tabelle).
8. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum. Zwei seitliche Schallengriffe,
9. M20 Hochständerflansch, 4x 4 M8 Montagepunkte für Transportrollen an der Rückseite.
10. **Technische Daten:**
11. Belastbarkeit (AES / peak): 2000 W / 8000 W
12. Nennimpedanz: 4 Ω
13. Frequenzgang (-10dB): 32 Hz - fx
14. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 102 / 141 dB
15. Abstrahlwinkel: omnidirektional
16. Anschluss: 2x Neutrik Speakon NL4 (In/Out)
17. Maße (B x H x T): 600 x 600 x 650 mm
18. Gewicht: 42 kg
19. **Empfohlener Systemverstärker:**
20. K.M.E. - DA 230 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
21. **Optionen:**
22. Beschichtung aller Farben nach RAL-Tabelle
23. Erhöhung der Feuchtraumeignung
24. Transportrollenset
25. Rollbrett
26. **Hersteller:** K.M.E.
27. **Typ:** QLB 118 G
28. **Artikelnummern:** 1-124-009 (schwarz)(?)
29. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
30. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
31. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 21.08.2018