# VersioX Series – Portable Audio

# **VB 210**

1. Passiver 2x 10“ Bassreflex-Subwoofer für portable Anwendungen.
2. **Bestückung:**
3. Zwei 10“-Tieftonlautsprecher.
4. Imprägnierte Lautsprechermembranen für dauerhaften Schutz gegen Feuchtigkeitseinflüsse.
5. **Gehäuse:**
6. Holzgehäuse mit kratz- und schlagfester Polyurethan-Beschichtung
7. Höchst schalldurchlässiges Wabengitter mit hinterlegtem Akustikschaum.
8. Ein oben angebrachter Schalengriff, je 4 Füße an der Längs- sowie Querseite für stehenden oder liegenden Betrieb.
9. **Technische Daten:**
10. Belastbarkeit (AES / peak): 700 W / 2800 W
11. Nennimpedanz: 4 Ω
12. Frequenzgang: 42 Hz - fx
13. Schalldruckpegel (nom. 1W/1m / peak/1m): 99 / 133 dB
14. Abstrahlwinkel: omnidirektional
15. Anschluss: 2x Neutrik Speakon (In/Out) und 2x Phoenix (In/Out), optional Festanschluss mit PG-
16. Verschraubung
17. Maße (B x H x T): 650 x 305 x 415 mm
18. Gewicht: 18,2 kg
19. **Empfohlener Systemverstärker:**
20. K.M.E. - DA 428 mit Systempreset für optimale Betriebssicherheit und Systementzerrung
21. **Optionales Zubehör:**
22. Schutzhülle
23. **Hersteller:** K.M.E.
24. **Typ:** VB 210
25. **Artikelnummern:** 1-120-028
26. Klingenthaler Musikelektronik GmbH, Auerbacher Str. 268, 08248 Klingenthal, Germany,
27. Telefon +49 (0)3 74 67 / 5 58-0, Telefax +49 (0)3 74 67 / 5 58-33, E-Mail info@kme-sound.com
28. Internet [http://www.kme-sound.com](http://www.kme-sound.com/), 09.11.2016